**VILLA 9020**

1191-01

Villa 9020 je moč oddělující toaleta, která musí mít zásobník na tuhý odpad pod podlahou (není zahrnuto). Zásobník musí být přístupný zvenku. Je vhodný pro všechny, kteří hledají jednoduché a snadno ovladatelné řešení pro své sruby, chaty nebo zahradní domky.

Výběr externí nádoby může zvýšit čas zaplnění zásobníku až desetkrát oproti běžné toaletě Villa s interní nádobou na tuhý odpad. Naše sada pro venkovní nádoby na tuhý odpad (1227-01) je vhodná k dokoupení.

Villa 9020 je vybavena 12-V větráčkem, čímž je vhodná pro pohon na baterie a/nebo solární pohon.

Kapacita:

Neomezená kapacita při pravidelném vyprazdňování zásobníku.

**SNADNÉ POUŽITÍ**

Záklopka pro soukromí

Když si na toaletu sednete, odklopí se víko, které je jinak zavřené a zakrývá zásobník na tuhý odpad.

Externí zásobník na tuhý odpad

Villa 9020 je vybavena nálevkou, která vede tuhý odpad do sběrné nádoby (není zahrnuta).

2-rychlostní větrák

Větrák běží nepřetržitě. Normálně na nižší rychlost. Rychlost 2 se používá po několika za sebou jdoucích návštěvách nebo pro rychlé odvětrání nadměrného množství kondenzace např. ze sprchy.

Villu může používat každý

Separační dětské sedátko (není zahrnuto) umožňuje použití toalety i nejmaldším členům rodiny.

Snadné čištění

Villa je velmi snadná na udržování čistoty. Čistěte pravidelně s vlhkým hadrem a jemným čistícím prostředkem. Také pravidelně oplachujte separační část na moč vodou, abyste zabránili tvoření krystalů moči, které odpad ucpávají.

**BALENÍ VILLA 9020 OBSAHUJE**

* Ventilační potrubí 40 cm ø75 mm - Ventilační mřížka
* Rozeta - 90° koleno - Větrací kryt
* 10 odpadních pytlů
* 2m močová hadice ø32mm
* Silikon
* Montážní šrouby

**DOPLŇTE S**

* 1013-03 Ejektortank\*
* 1118-01 Čistící tablety Bio Drain\*\*
* 1198-01 Čistící sada\*\*\*
* 1227-01 Sada s příslušenstvím\*\*\*\*(\*)
* Instalační materiály\*\*\*\*\*

\*S Ejektortankem připojeným k toaletě je snadné si vytvořit výživu pro vaší vlastní zahradu.

\*\*Čistící tablety Bio Drain pomáhají udržovat odtok moči neucpaný.

\*\*\*Čistící sada obsahuje vše, co potřebujete k udržení Villy 9000 v čistotě.

\*\*\*\*(\*)Sada s příslušenstvím pro 9020 obsahuje vše, co potřebujete pro uskladnění tuhého odpadu.

**INSTALACE**

Villa může být instalována ve vytápěném i chladném prostředí. Vyžaduje pouze přístup k elektřině, schopnost odvádět moč do odděleného zásobníku a ventilační potrubí.

Villa 9000 může být instalována až s 4 m ventilačním potrubím a 2 90° ohyby, což umožňuje přizpůsobit ventilaci místním podmínkám.

Jestliže je ventilační potrubí již nainstalováno z předchozí toalety, připojte k němu Villu 9020, pokud jsou ovšem v pořádku výškové limity.

Villa 9020 je také vybavena kondenzátorem, tudíž nepotřebuje žádnou izolaci potrubí.

Villa 9020 také vyžaduje podlahový průchod pro výpusť tuhého odpadu a je potřeba doplnit se zásobníkem na tuhý odpad (není zahrnutý).

\*\*\*\*\*

**Budete potřebovat následující instalační materiál**

Alternativa 1: Pokud má existující ventilační potrubí nižší rozměr:

* Instalační sada (zahrnuto) - 1024-01 Těsnění spojky odvětrávání

Alternativa 2: Pokud má existující ventilační potrubí vyšší rozměr:

* 1020-03 Odvětrávací potrubí - 1025-01 Těsnění spojky odvětrávání

Alternativa 3: Pro napojení na greay výpusť vody:

* 1020-03 Odvětrávací potrubí - 1032-02 Vodní uzávěr
* 1092-01 Střešní kryt EDPM guma

 Napojení pro výpusť tuhého odpadu:

 - 1227 Sada s příslušenstvím

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Materiál

Recyklovatelný polypropylen ve vysokém lesku

Napětí

230 V / 16,5/11 W

12 V/ 2,5 W/ 210 mA

Spotřeba energie

0,396/

0,276 kwh/den

0,06 kwh/den

Elektrické připojení

1,7m kabel s uzemněnou zástrčkou/ Kabel baterie 1,9 m síťový adaptér 12/230V

Hlučnost ventilace, nosnost

41/3 dB(A)

<30 dB(A)

150 kg

 Velikost balíku/váha

H: 77 cm

Š: 47 cm

V: 66 cm

21 kg

Připojení:

Ventilace ven: ø75 mm, Odtok moči: ø32 mm

Potrubí pro připojení nádoby na odpad : ø160 mm

Záruka 5 let

5 letá záruka se nevztahuje na větráček. Větráček má záruku 3 roky.